附件：
拟转让发明专利简介

本发明公开一种基于高次二阶logistic映射的嵌入式加密方法及装置，其供电电源模块为该装置各个模块提供电源；数据AD采样模块采样输入的待加密数据，为密钥驱动模块提供随明文而改变的初始值；密钥驱动模块接收数据AD采样模块的采样数据并产生随采样数据而变的密钥并传给微控制器加密模块；微控制器加密模块把待加密数据和密钥进行混沌加密并将加密数据传出给产品；嵌入接口驱动模块提供与产品的接口。本发明以logistic映射核心，进行高次二阶加密嵌入方式，实现加密多次迭代高次处理产生复杂可变密钥，该装置可以嵌入到各种电子产品中，提高电子产品的安全。

本发明的特征及权力要求：

1.基于高次二阶logistic映射的嵌入式加密方法，其特征是，包括如下步骤：步骤1，选定一个logistic映射作为子密钥系统的产生方式，并将该logistic映射中的 各映射分别迭代一定的次数；步骤2，然后将明文以二进制分成若干块；步骤3，在步骤1所得的迭代基础上，再对logistic映射中的各映射进行一定次数的迭 代得到A和D两部分；步骤4，对步骤2所得的各明文块分别进行移位变换后，得到对应的中间密文；步骤4.1，将明文块分为m个明文子块；其中m为大于1的正整数；步骤4.2，分别将每个明文子块均同时循环左移或右移S位后，获得每个明文子块的移 位明文子块；步骤4.3，将每个移位明文子块按其所对应的明文子块的顺序合并得到移位明文块；步骤4.4，将移位明文块循环左移或右移m×S位后，得到中间密文；上述步骤4.2和步骤4.4中，每个明文子块的移位方向一致，且明文子块和移位明文块 的移位方向也一致；步骤5，将步骤3所得A和步骤4所得的中间密文进行异或运算；步骤6，判断是否所有的明文块均已加密完毕；若完毕，则结束；否则，返回步骤3继续加 密。

2.根据权利要求1所述的基于高次二阶logistic映射的嵌入式加密方法，其特征是，步 骤1中对logistic映射中的各映射进行首次迭代的次数大于步骤3中对logistic映射中的 各映射进行再次迭代的次数。

3.基于权利要求1所述嵌入式加密方法的高次二阶logistic映射的嵌入式加密装置， 其特征在于：包括供电电源模块、数据AD采样模块、密钥驱动模块、微控制器加密模块和嵌 入接口驱动模块；其中供电电源模块，为该装置各个模块提供电源；数据AD采样模块，采样输入的待加密数据，为密钥驱动模块提供随明文而改变的初始 值；密钥驱动模块，接收数据AD采样模块的采样数据并产生随采样数据而变的密钥并传给 微控制器加密模块；微控制器加密模块，把待加密数据和密钥进行混沌加密并将加密数据传出给产品；嵌入接口驱动模块，提供与产品的接口。

