附件：
拟转让发明专利简介
技术领域
[bookmark: _GoBack]本发明涉及短距离、低功耗的无线通信技术和无线充电技术，具体是一种分布式无线电子标签系统。

背景技术
纸质商品价格标签在商品销售中应用相当广泛。在大型超市里，商品种类繁多、信 息更新较为频繁，纸质标签的管理、更新维护工作长期依赖人工操作，不仅效率低下，而且 随着超市规模的扩大，商品种类的增加，其管理无序、混乱等矛盾也越发明显。当缺少监督 或是作业人员疏忽时，容易出现商品标价错误的情况，影响日常销售活动，甚至破坏公司形象。
随着无线通信技术的发展，特别是低功耗无线局域网ZigBee技术的出现，产生了 许多类似技术的应用产品，譬如超市货架标签、仓储物流货柜标签、医院病床标签等等。与 传统的纸质标签相比，该技术所衍生的应用产品具备有效降低人工成本、维护时间、避免纸 张油墨过度使用等方面的特点，被视作新一代绿色节能环保技术，广泛应用于物联网、工业 4.0、互联网+等新兴领域，具有非常巨大的应用市场。
基于ZigBee技术的电子标签系统在国内外呈现蓬勃发展的趋势，国内对其实际应 用也有比较多的案例，目前市面上主要结构有以下两类：
1．改装安装架，如货架、病床等，ZigBee终端设备直接由安装架供电，使用普通LCD显示 屏进行显示。电子标签的信息由中心机房的主节点所连接的上位机进行分发，统一管理。由 于需要对安装架进行改装，这种方式对于电子标签使用条件有很高的要求，对实际使用环 境有着严格的要求。因为存在供电改造，会出现货架漏电等不安全因素，埋下生产隐患。
2．无需改装安装架，每个电子标签使用便携式电源，如锂电池或者干电池等进行 供电，使用电子墨水屏进行信息的显示，统一由中心机房的上位机对每个电子标签的信息 进行发布和修改。这种方式能够有效地解决电子标签供电问题，但是需要定时对电子标签 的电池进行更换或者充电，实际维护需要投入大量精力。并且电子标签显示信息由上位机 发布后，如果显示有误或者需要修改，还需往返于对应电子标签节点和中心机房反复确认， 造成实际工作效率低下。
基于上述分析，市面上存在的电子标签系统产品，或多或少存在亟需改进的缺陷。

发明内容
本申请的分布式无线电子标签系统，主要包括上位机、ZigBee网络和射频信号发射装置，其中上位机能够与ZigBee网络连接，用于统一分发标签显示数据以及确认标签显示状态，方便统一对标签的控制管理；ZigBee网络，具体包括三个模块，该三个模块作用相互独立，并通过网络连接进行数据的传输，其中电子标签手持模块可以利用RSSI技术，实现对单独的电子标签节点进行更改，能够避免仅通过上位机发布显示数据需要往返电子标签节点模块现场和监控机房上位机之间反复确认的不足，降低维护操作的工作量，大大提升维护操作效率；射频信号发射装置能够与多个具有相同结构的所述的ZigBee网络连接，为各个微能量采集模块提供必要频率的射频信号，以便对各个模块进行供电，避免繁重的电源布线工作或复杂的设备改造，降低系统的成本，并提高适用能力，且电子标签的显示屏为电子墨水显示屏，掉电依然能够正常显示信息，只需要在标签更新的时候，由射频信号发射装置提供电能，而在显示状态不需要提供电能，节约能源，而在现有技术中，并未公开与本申请方案相同的技术方案，因此本申请具有突出的实质性特点和显著的进步。

