附件：

2019年高等学校科学研究优秀成果奖项目公示材料
1.项目名称：漓江水陆交错带生态修复关键技术
2.推荐单位：北京林业大学 

3.项目简介：
近几十年来生态退化和日趋严重的水资源年内分配不均衡对漓江农业发展和旅游景观产生了严重的不良影响，漓江流域的生态安全问题十分突出，尤其漓江湿地萎缩，消落带生态系统日趋退化。随着桂林市发展步伐加快，人类对漓江河流地貌破坏的规模和程度越来越大，而漓江水陆交错带首当其冲，其自然植被退化严重，滩地砾石大面积裸露，景观美观度急剧下降，直接影响到桂林的生态价值和旅游价值。针对漓江流域生态系统退化的关键问题，以漓江水陆交错带退化生态系统修复和景观优化为目标，项目选择漓江流域桂林城区至阳朔县水程83km的精华段水陆交错带，以典型退化区域生态系统为研究对象，从水陆生态修复工程体系的构建与集成示范以及生态修复效果的综合评价技术5个方面开展攻关研究。

经过四年的攻关研究，完成了从纵向空间上对漓江流域进行了立地类型划分，从横向空间上进行了条带划分，在此基础上，有利于针对不同的退化特点因地制宜的进行科学研究和技术开发，取得了丰厚的成果：通过影像解译，完成了漓江流域水陆交错带17个典型河段的植被景观现状图，提出了生态砾石床水质净化技术、植物浮岛技术、增加河岸植被缓冲带等一系列生态修复技术，完成了漓江流域水陆交错带植被景观优化图；针对枯水期砾石滩地植被生长困难的情况，从土壤、植被、种植方式及土壤养分几方面进行攻关，提出了多种砾石滩地植被恢复的方法和技术；基于漓江水陆交错带的现有植被配置型式，分析各植被配置型式的主导功能，最大限度地减轻对漓江水陆交错带现状立地的破坏，提出了不同立地植被配置型式的生态修复模式；从稳固效果、植被恢复效果、景观效果等方面评价不同护岸措施的优劣，针对旅游区水陆交错带复杂立地类型，对漓江流域护岸措施现状进行分级，为当地决策层对护岸措施的修复提供了具有现实意义的科学依据。此外，在理论与技术研究的基础上，建立了一个沿江300米的典型生态退化水陆交错带生态修复示范区，植被覆盖得到显著提高，对广大喀斯特地区流域的生态退化水陆交错带生态恢复起到很好的示范作用。

目前该项目已发表期刊论文二十余篇，获得授权发明专利6项，实用新型专利1项，两本专著即将出版。

4. 主要完成单位及创新推广贡献：

（1）北京林业大学

北京林业大学为候选项目支撑课题“漓江流域水陆交错带生态修复关键技术与示范”（2012BAC16B03）的主持单位，对课题立项的科学性、创新性研究做出了重要贡献，其团队对课题组织了攻关研究，完成了立地类型的系统划分，完成了砾石滩地植被恢复技术体系的研究，发现了土壤、植被等条带性特征，提出了一系列的生态修复及景观优化模式，是主要科技成果的产出单位。

（2）广西师范大学

广西师范大学为候选项目支撑课题“漓江流域水陆交错带生态修复关键技术与示范”（2012BAC16B03)的合作单位。广西师范大学在课题实施阶段完成了漓江湿地植被种类组成及其区系成分的研究，对适生植物的选育及退化生态系统生态修复及景观优化等相关研究进行攻关，产出了部分科技成果。 

5. 推广应用情况：

（1）候选项目支撑项目实施阶段，建立了一个长度约300m的河漫滩示范区，植被存活率提高，景观得到优化，示范区植被覆盖度增加8%。

（2）广西青源农林科技发展有限公司与北京林业大学研究团队和专利发明者协商，在河漫滩治理工作中应用“淤基质装置及河漫滩植被恢复方法”技术植树种草，实施面积6000平方米，经实地调查，快速促进了植物定居，苗木成活率提高，治理成效较好，促进了河漫滩植被恢复；

（3）北京世纪绿色科技有限公司采用了北京林业大学王冬梅等提供的“一种在河岸水陆交错带种植植物的方法”及“一种河岸水陆交错带植被的种植方法”，应用于“江西省南昌市赣东大堤风光带防洪工程（岸线整治）”、“贵州省惠水县坝王河甲烈摆金镇河段河道治理工程”以及“安徽太和县沙颖河国家湿地公园驳岸生态修复”等项目，认为这两种种植方法具有简单易行，取材方便，成本低廉等优点，种植方式减少了植被自身拦截的河流漂浮物，防治出现因负荷超载而被折断的现象，提高水陆交错带植被的保存率，植物长成后可以使水陆交错带在枯水季节也有一定的观赏价值。

6. 曾获科技奖励情况：无

7. 主要知识产权证明目录：
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8. 主要完成人情况表： 

	姓名
	排名
	技术职称
	工作单位
	完成单位
	对本项目的创造性贡献
	曾获科技奖励情况

	王冬梅
	1
	教授
	北京林业大学
	北京林业大学
	项目负责人，提出大部分成果的原创思想，对困难立地生态修复技术进行试验设计，参与完成了立地类型的划分、护岸措施评价以及土壤植被条带规律等科学研究，对主要科学发现一至四均具有贡献。
	1998年荣获中国水土保持学会第三届青年科技奖2006年度北京水务科学技术奖三等奖，排名第四2007年北京市农业技术推广奖二等奖，排名第四

	梁士楚
	2
	教授
	广西师范大学
	广西师范大学
	完成了漓江湿地植被种类组成及其区系划分，筛选出了生态修复模式的适生植物种，为主要科学发现之一至四的植被选择及科学研究提供了依据。
	无

	任远
	3
	其他
	北京林业大学
	北京林业大学
	组织各研究内容的实施，参与完成了水陆交错带植被恢复技术研究；完成了漓江水陆交错带植被配置型式的划分，总结出了不同立地类型植被配置模式生态退化的特点，对主要科学发现一至四均有贡献。
	无

	信忠保
	4
	副教授
	北京林业大学
	北京林业大学
	参与完成植被恢复方法成果的研究，对漓江河岸植被配置类型退化机制及其拦截径流泥沙等方面进行了研究，对主要技术创新点一、二、四做过贡献。
	无

	史常青
	5
	副教授
	北京林业大学
	北京林业大学
	对植被修复技术提供了部分原创思想，参与完成了一种在河岸水陆交错带种植植物的方法，对主要技术创新点一做出共享；草带径流泥沙的拦截效果研究对主要技术创新点二有贡献
	教育部科技进步二等奖，第六届中国水土保持学会青年科技奖

	耿玉清
	6
	副教授
	北京林业大学
	北京林业大学
	土壤酶活性的研究对主要技术创新点二有贡献；凋落物分解装置对主要技术创新点一有贡献。
	无

	李扬
	7
	其他
	北京林业大学
	北京林业大学
	土壤空间分异规律揭示了水陆交错带的条带特征，参与完成了植被配置类型拦截径流泥沙效果以及退化机制的研究，对主要技术创新点二有贡献。
	无

	王晶
	8
	工程师
	北京林业大学
	北京林业大学
	完成了“淤积质装置及河漫滩植被恢复方法”和“测定水生植物耐淹抗冲性能的装置及方法”技术研究，对主要技术创新点一有贡献。
	无

	王震
	9
	副教授
	北京林业大学
	北京林业大学
	完成了植被恢复技术的试验设计，提出了部分成果的原创思想，对主要技术创新点一、二有贡献。
	无

	田华丽
	10
	其他
	广西师范大学
	广西师范大学
	完成桂林漓江湿地植被种类组成及其区系成分研究，对主要技术创新点一、二、四有贡献。
	无

	卢洋
	11
	其他
	北京林业大学
	北京林业大学
	参与完成了水陆交错带植被恢复技术的试验研究，对主要技术创新点一有贡献。
	无

	张丹丹
	12
	其他
	北京林业大学
	北京林业大学
	完成了径流泥沙拦截效果的研究及“一种在河岸水陆交错带种植植物的方法”，对主要技术创新点一、二有贡献。
	无

	李青山
	13
	其他
	北京林业大学
	北京林业大学
	完成了典型立地根系与土壤性质的关系研究，参与完成植被配置类型的退化机制研究，对主要技术创新点一、四有贡献。
	无

	周思思
	14
	其他
	北京林业大学
	北京林业大学
	完成了典型立地根系与土壤性质的关系研究，参与完成植被配置类型的退化机制研究，对主要技术创新点一、四有贡献。
	无

	覃云斌
	15
	其他
	北京林业大学
	北京林业大学
	完成了“一种河岸水陆交错带植被的种植方法”试验研究，对主要技术创新点一有贡献。
	无


